#!/bin/sh
#
# board specific extras init
#------------------------------------------------------------------------------

# if ! param compare OSD_ATXXXX_CFG 0
# then
# 	atxxxx start -s
# fi

atxxxx start -s


# DShot telemetry is always on UART7
# dshot telemetry /dev/ttyS5

