#!/bin/sh
#
# board specific defaults
#------------------------------------------------------------------------------

param set-default BAT1_V_DIV 18
param set-default BAT2_V_DIV 18

param set-default BAT1_A_PER_V 24
param set-default BAT2_A_PER_V 24

# Enable IMU thermal control
param set-default SENS_EN_THERMAL 1

param set-default SENS_TEMP_ID 6946850

rgbled_pwm start
safety_button start
