#!/bin/sh
#
# board specific defaults
#------------------------------------------------------------------------------

pwm_out start

ifup can0

# Start Cyphal when enabled
if param compare -s CYPHAL_ENABLE 1
then
    cyphal start
fi

rgbled_ncp5623c start -X -a 56
