#!/bin/sh
#
# board specific defaults
#------------------------------------------------------------------------------

param set-default BAT1_V_DIV 10.9
param set-default BAT1_A_PER_V 17

# system_power unavailable
param set-default CBRK_SUPPLY_CHK 894281

# Select the Generic 250 Racer by default
param set-default SYS_AUTOSTART 4050

param set-default SYS_HAS_MAG 0

# enable gravity fusion
param set-default EKF2_IMU_CTRL 7

# the startup tune is not great on a binary output buzzer, so disable it
param set-default CBRK_BUZZER 782090


set LOGGER_BUF 30
